**ZAŁACZNIK NR 1 do ogłoszenia**

DZ/2/2020/ZO

(nazwa wykonawcy)

…………………………………….. Zakład Komunalny w Kostrzynie

 Ul. Poznańska 2

 62-025 Kostrzyn

 **FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Cena netto w zł. | Podatek VAT w zł. | Cena brutto w zł. |
| 1. | Demontaż starych i montaż nowych rurociągów, które między innymi obejmują: rura DN 150 (168x3) – 11 mb, rura DN100 (114x3) – 3 mb, rura DN80 (88x3) – 2 mb., Przepustnica miedzy kołnierzowa z napędem ręcznym z dyskiem z KO DN 80 – 2 szt., Przepustnica miedzy kołnierzowa z napędem ręcznym z dyskiem z KO DN 100 – 2 szt., Przepustnica miedzy kołnierzowa z napędem ręcznym z dyskiem z KO DN 200 – 1 szt., kompensator gumowy TIS DN 100 – 2 szt., zawór kulowy z KO – 2 szt., manometr kurek manometryczny, dostosowanie istniejącej instalacji (rurociąg ssawny i tłoczny). Materiały winny być wykonane ze stali kwasoodpornej |  |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż nowego kompletnego zestawu hydroforowego HYDRO MPC-E CRIE 20 -3 wraz z osprzętem |  |  |  |
| 3. |  OGÓŁEM KOSZTY: |  |  |  |
|  |
| Uwaga!! Zamawiający zaleca wizję lokalną w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Wodociągów.W poz. nr 3 należy ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. |

 …………………………………… (data, pieczątka i podpis)